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	Organisation
	SNV Mali

	Projet
	Teinturerie 

	Activité  
	Réhabilitation des sites de teinturerie

	Lot        
	Unique

	Lieu
	Bamako

	Délai d’exécution des travaux
	Deux mois (60 jours) 

	Responsable(s)
	Awa KEITA

	Date de démarrage
	Octobre 2026



À propos de SNV
La SNV est un partenaire international du développement établi aux Pays Bas en 1965, investi d’une mission, et qui est ancrée dans les contextes et les sociétés où elle travaille. Nous contribuons aux Objectifs de Développement Durable (ODD) grâce à l’efficacité de nos projets/programmes et à notre stratégie d’influence, avec pour axe central la transformation des systèmes agroalimentaires, énergétiques et d’approvisionnement en eau, afin de permettre des conditions de vie plus durables et plus équitables pour toutes.
Nous formons une équipe de plus de 1 600 personnes, dont la grande majorité provient de plus de 25 pays d’Afrique et d’Asie où nous travaillons. 
Au Mali où les interventions ont commencé en 1979, SNV dispose de bureaux à Bamako et Ségou. En plus, elle intervient directement et à travers ses partenaires sur l’ensemble du territoire malien.
Pour plus d'informations sur nos opérations au Mali et sur SNV en général, visitez notre site web : www.snv.org 
Contexte et objectifs de la mission 
Dans le cadre du projet de traitement des eaux usées issues des teintureries artisanales dans le District de Bamako, mis en œuvre avec l’appui de SNV Mali et de ses partenaires, il est prévu la construction d’ouvrages adaptés permettant une meilleure gestion des effluents générés par les activités de teinture.
Les sites de teinturerie concernés produisent des eaux usées chargées en colorants et en matières polluantes, déversées de manière non contrôlée, constituant un risque environnemental et sanitaire important. La construction de fosses et lavoirs normalisés permettra de réduire ces impacts négatifs et d’améliorer les conditions de travail des teinturières.
L’objectif générale de la mission est contribué à l’amélioration de la gestion des eaux usées issues des activités de teinturerie artisanale dans le District de Bamako.

Objectif 1 : Réaliser quatre (04) fosses-lavoirs conformes aux règles de l’art sur les sites de teinturerie sélectionnés ;
Objectif 2 : Respecter les normes techniques, environnementales et de sécurité en vigueur pour la réalisation des ouvrages ;
Objectif 3 : Informer et sensibiliser les bénéficiaires sur les bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien des ouvrages réalisés.
Description des travaux 
Les travaux consistent notamment à effectuer :
Les études d’implantation sur les sites concernés ;
Les travaux de terrassement ;
La construction des fosses (fondations, maçonnerie, étanchéité) ;
La réalisation des lavoirs (dalles, caniveaux, points d’eau) ;
Les raccordements nécessaires à l’évacuation des eaux usées ;
Les finitions et la remise en état des sites ;
La sensibilisation des utilisateurs à l’usage et à l’entretien des ouvrages.
Les caractéristiques techniques détaillées seront précisées dans les spécifications techniques jointes au présent DAO.
Localisation des travaux 
Les travaux seront réalisés dans les quartiers suivants du District de Bamako :
Boulkassoumbougou 
[bookmark: _Hlk240330744]Lafiabougou (Commune IV)
Bolibana (Commune III)
Dialakorobougou (Commune de Kati) 
Durée d’exécution 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à Deux mois calendaires, à compter de la date de signature du contrat entre SNV Mali et l’entreprise.
GÉNÉRALITÉS
L’offre soumise doit être conforme aux conditions et instructions suivantes. 
Toute non-conformité pourra entraîner le rejet de l’offre.
Par « Soumissionnaire », on entend une personne, un partenariat, une société ou une entreprise qui a été présélectionnée et a présenté un devis quantitatif chiffré conforme à l’offre.
Tous les soumissionnaires du dossier d’appel d’offres sont priés de traiter les détails de ces documents avec la plus stricte confidentialité, qu’ils présentent une offre ou pas. 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
L’offre doit être faite sur les formulaires fournis dans le dossier d’appel d’offres, dûment remplis à l’encre ou imprimés. Le devis quantitatif doit être chiffré, avec les différents totaux ; il doit être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué dans l’offre. Le dossier d’appel d’offres et les documents contractuels doivent rester intacts.
Les documents constituant le dossier d’appel d’offres et les documents d’accompagnement doivent être signés par le Soumissionnaire ou son représentant légal et retournés à l’adresse indiquée dans l’appel d’offres. 
Toute offre doit être accompagnée :
Proposition financière
a) La lettre de soumission,
b) Le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif,
Proposition technique
c) Liste de référence les travaux similaires, accompagné des procès-verbaux de réception définitive sans réserve ou attestation de bonnes exécution et pages de gardes et de signatures des contrats.  
d) Curriculum Vitae du personnel clé suivant, accompagné de la copie légalisée de leur diplôme : 
· Un (01) Conducteur des travaux, Ingénieur en Génie Civil avec au minimum 10 ans d’expérience ; 
· Un (01) chef de chantier, Génie civil ou Technicien en Génie civil, justifiant d’au moins 5 ans d’expérience ; 
e) Liste des matériels : un (01) camion benne de 7m3, une (01) bétonnière, un (01) compacteur a main, un (01) véhicule de liaison, des étais et des lots de petits matériels (brouettes, pics, pelles, etc.). 
f) Programme d’exécution /planning d’exécution,
g) Méthodologie d’exécution,
h) Pièces administratives ci-après :
Registre de commerce, Quitus fiscal en cours de validité, numéro d’identification fiscale (NIF), le RIB et la copie de la carte d’identité du Directeur ou Gérant de l’entreprise.  
i) Les formulaires de qualification (en annexe)

NB : Le soumissionnaire doit fournir les pièces administratives suscitées en copie légalisée conforme. 

La non- fourniture d’un document peut entraîner le rejet de l’offre.
Les prix doivent être indiqués pour tous les éléments du devis quantitatif, ou, le cas échéant, une indication précise doit être donnée selon laquelle il est tenu compte, ailleurs, de la valeur des travaux décrits et non chiffrés.
EXAMEN DU SITE
Le Soumissionnaire doit visiter le lieu d’exécution des travaux et se procurer lui-même tous les renseignements nécessaires pour préparer son offre... (Au moyen de son propre formulaire, produire une attestation de visite de terrain signé par le maitre d’ouvrage).

Le Soumissionnaire doit notamment se familiariser avec les conditions 
(a) des routes d’accès existantes ou d’autres moyens de communication et d’accès au lieu d’exécution des travaux, y compris avec les règlements de police concernés,
(b) de l’espace disponible pour le stockage des matériels et des matériaux de construction, 
(c) des raccordements disponibles aux réseaux d’approvisionnement en électricité et en eau pour réaliser la construction, 
du sol et du sous-sol à déblayer et de la terre à stocker ou à évacuer du site.
PRIX
Tous les prix (prix unitaires, prix forfaitaires) doivent être indiqués hors taxeet en FCFA. 
AMBIGUÏTÉS
Si, de l’avis du Soumissionnaire, les documents du dossier d’appel d’offres contiennent des ambiguïtés susceptibles d’influencer le calcul des prix, le Soumissionnaire doit le porter à l’attention du Maître d’ouvrage par lettre officielle ou par mail via maliprocurement@snv.org en mettant en copie akeita@snv.org  et tkeita@snv.org dans un délai de 5 jours après la réception du dossier de l’appel d’offres et avant de soumettre son offre. Les éclaircissements nécessaires seront faits dans les 72h qui suivent. 
CIRCULAIRE
Si le Maitre de l’ouvrage envoie des circulaires aux Soumissionnaires pendant la période d’adjudication pour commenter, clarifier ou modifier les documents contractuels, ces circulaires deviennent partie intégrante des documents contractuels et on considérera que le Soumissionnaire en a tenu compte pour préparer leur offre.
Le Soumissionnaire doit immédiatement confirmer au Maître d’ouvrage la réception d’une circulaire. Aucune circulaire ne sera envoyée dans les 5 jours qui précèdent la date de soumission de l’offre, sauf en cas de report de la date de soumission.
ACCORDS INTERDITS
Les accords faussant le jeu de la concurrence, notamment les arrangements et négociations avec d’autres soumissionnaires concernant 
la soumission ou la non-soumission d’une offre,
les prix demandés et les marges de bénéfice,
les arrangements contraignants pour d’autres compensations,
les marges des frais de traitement et autres éléments de prix,
les conditions de paiement et de livraison, et d’autres conditions du marché dans la mesure où elles ont une influence directe ou indirecte sur les prix,
le paiement d’indemnités ou de compensations pour une non-participation ou une participation limitée au processus concurrentiel, et
la participation aux bénéfices ne sont pas autorisés
SOUS-TRAITEURS
S’il est prévu que des parties des travaux doivent être exécutées par un ou des sous-traitants, le Soumissionnaire doit indiquer la nature et l’importance de ces parties des travaux et donner le nom et l’adresse du ou des sous-traitants envisagés.
JOINT VENTURES
Les offres soumises par des entreprises en coparticipation (joint-ventures) ou toutes autres combinaisons d’offres ne seront pas acceptées.  
SOUMISSION DE L’OFFRE
L’offre doit être présentée à l’adresse indiquée dans l’appel d’offres et avant l’heure et la date spécifiées.
Les offres reçues après l’heure et la date de soumission ne seront pas prises en considération.
OUVERTURE DES OFFRES
Toute offre reçue après la date limite de soumission des offres, sera écartée et/ou renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.
Toute offre reçue dans le délai fixé sera ouverte et lue publiquement le nom du soumissionnaire, le montant de son offre, y compris toute variante, le rabais éventuel.
Un procès-verbal de l’ouverture des plis sera établi, qui comportera notamment la date et l’heure de l’ouverture, les membres de la commission présents, le récapitulatif des offres reçues, ainsi que tout autre information relevée lors de ces travaux. 
ÉVALUATION DES OFFRES
Sont exclues de l’évaluation les offres suivantes :
offres reçues après la date limite de soumission ;
offres soumises par des soumissionnaires ayant conclu un accord faussant le jeu de la concurrence.
Dans le processus de sélection des offres susceptibles de faire l’objet d’un contrat, seuls les Soumissionnaires offrant la sécurité d’exécution des engagements contractuels nécessaire seront pris en compte. Ceci suppose qu’ils aient l’expertise et l’expérience nécessaires, la capacité d’exécuter les travaux, ainsi que les moyens techniques et financiers nécessaires.
Il ne sera pas tenu compte des offres dont les prix sont de toute évidence disproportionnés par rapport aux travaux concernés. Seules seront prises en considération les offres dont une bonne exécution et une bonne couverture de la période de garantie légale peut être attendue, compte tenu de l’aspect rationnel et économique des opérations de construction et de l’efficacité de la gestion. Après analyse de ces offres, le marché sera attribué à celle qui semble être la plus acceptable quant à ses aspects techniques, fonctionnels, environnementaux et économiques.
Toute erreur arithmétique de la part du Soumissionnaire dans le chiffrage du devis quantitatif, dans les additions ou dans le report des sous-totaux dans le résumé ou dans l’offre sera corrigée lors de l’évaluation des offres. Dans ce cas, le montant de l’offre sera ajusté en conséquence et le Soumissionnaire en sera informé. Il sera assumé que les prix unitaires figurant dans le devis quantitatif sont exacts.
Les propositions de modifications et les offres supplémentaires que le Maître d’ouvrage a acceptées ou exigées pour la procédure d’appel d’offres doivent être évaluées de la même façon que l’offre de base. D’autres propositions de modifications et des offres supplémentaires peuvent être prises en considération.
Le Maître d’ouvrage n’est pas tenu d’accepter l’offre la plus basse ou tout autre offre ; il n’est pas non plus tenu responsable des dépenses ou des pertes susceptibles d’être supportées par un Soumissionnaire pendant la préparation de son offre ou tenu de les rembourser.
ANNULATION DE LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
1. La procédure d’appel d’offres peut être annulée, sans y limiter, dans les cas suivants : Lorsqu’aucune offre correspondant aux conditions de l’appel d’offres n’a été reçue ;
Lorsque la procédure d’appel d’offres a fait l’objet de modifications considérables ; 
Les Soumissionnaires seront informés sans tarder de l’annulation de la procédure d’appel d’offres par le Maître d’ouvrage, ainsi que des raisons de cette annulation.
CRITÈRES D’ÉVALUATION : 
Le contrat sera attribué au soumissionnaire dont l’offre respecte les instructions du présent Appel d’offres, remplissant les conditions d’éligibilité et qui est jugée être la meilleure offre sur une base techniquement et financièrement acceptable.

	Critères
	Score maximum

	Fournir 05 marchés similaires exécutés par l’entreprise (08 points par travaux similaires).
A Joindre les justificatifs nécessaires, notamment la page de garde de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception définitives sans réserve ou encore l’attestation de bonne fin d’exécution. 
	40 points

	Qualifications du personnel clé, notamment les (CV).
Conducteur des travaux, Chefs de chantier, niveau ingénieur et technicien (03 points par travaux similaires)
Qualifications du personnel complémentaires (liste non exhaustive)
	05 marchés similaires pour le Conducteur des travaux : 15 points
03 marchés similaires pour le Chef de chantier génie civil : 09 points
Personnels complémentaires : 06 points.
Total : 30 points

	Matériels : préciser s’ils sont en propriété ou en location, et fournir les justificatifs correspondants (factures d’achats ou contrats de location) à l’appui
	 05 points

	Méthodologie d’exécution des travaux
	15 points

	Planning d’exécution des travaux (cohérence avec le délai d’exécution des travaux) 
	10 points

	TOTAL
	100 points



NB : Toute offre dont le score technique est inférieur à 70 points sera éliminée.
Les notes techniques sont pondérées à 70%. Les scores financiers sont pondérés à 30%. 
L'évaluation financière sera effectuée pour les propositions qui passent l'évaluation technique. La formule utilisée est la suivante : Le prix le plus bas se voit attribuer le maximum de points et tous les autres soumissionnaires sont classés au prorata de l'offre la plus basse sur la base suivante :
Coût du soumissionnaire ayant proposé le coût le plus bas*30
Coût du soumissionnaire de l’offre considérée
30 = score du soumissionnaire (coût le plus bas)
Les offres technique et financière doivent être transmises (en fichier séparé), exclusivement par voie électronique à maliprocurement@snv.org  en mettant copie tkeita@snv.org & akeita@snv.org au plus tard le mardi 20 octobre 2026 à 12h00 TU (heure de Bamako). 
Passé ce délai, l’offre ne sera pas considérée. 
La SNV se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une partie du présent appel d’offres.
CONFORMITÉ AUX EXIGENCES CLÉS
Le soumissionnaire retenu devra se conformer aux exigences suivantes tout au long de la mise en œuvre de la mission :
Sauvegardes environnementales et sociales
Le prestataire est tenu de respecter les normes environnementales et sociales de la SNV. Cela inclut la prévention des impacts négatifs sur l’environnement, la promotion de la durabilité, la sécurité des personnes impliquées dans les activités, ainsi que la non-discrimination, l’équité de genre et la protection des groupes vulnérables.
Lutte contre l’exploitation et les abus sexuels 
SNV applique une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme d’exploitation, d’abus ou de harcèlement sexuel. Le prestataire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels comportements et à signaler tout incident conformément aux mécanismes de signalement mis en place.
Protection des données et confidentialité
Le prestataire devra garantir la confidentialité des données collectées ou partagées dans le cadre de la mission, et s’assurer que leur traitement est conforme aux législations nationales et aux standards éthiques de SNV.
Code de conduite et éthique professionnelle
Le prestataire devra agir avec intégrité, impartialité et transparence. Toute forme de corruption, de favoritisme ou de conflit d’intérêt est strictement proscrite. Il est également attendu du prestataire qu’il traite toutes les parties prenantes avec respect et dignité.
Normes de sécurité
Le prestataire est responsable de la sécurité de ses équipes et devra se conformer aux recommandations sécuritaires de SNV en fonction du contexte local. Toute situation à risque devra être communiquée à l’avance au point focal SNV.
Utilisation responsable des ressources du projet
Le prestataire devra veiller à une utilisation efficiente, responsable et traçable des ressources (humaines, financières, matérielles) mises à disposition par le projet.
Le non-respect de ces exigences pourra entraîner la suspension ou la résiliation du contrat, conformément aux dispositions contractuelles prévues.



























CADRE DU BORDEREAU ET DÉFINITION DES PRIX UNITAIRE

COMMUNE I
BOULKASSOUMBOUGOU

	N°
	Désignation
	Unité
	Prix Unitaire en chiffre
	PRIX unitaire en lettre

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,5 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	
	

	1.6
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	
	

	1.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	
	

	1.8
	Poteaux de 20 cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=4 poteaux)
	m3
	
	

	1.9
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	
	

	1.10
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	
	

	II
	Lavoir (Dim. intérieure : 2,50x2,50m)

	2.1
	Fouille pour le lavoir d'une profondeur de 0,2m
	FF
	
	

	2.2
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5cm cm
	m3
	
	

	 
	Radier en béton non armé dosé à 350kg/m3
	m3
	
	

	2.4
	Construction en brique pleine de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m2
	
	

	2.5
	Enduit taloché sur les briques (intérieur et extérieur)
	m2
	
	

	2.6
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	
	

	2.7
	Déblai et nettoyage de l'ensemble de la zone des travaux
	ff
	
	

	2.8
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	
	

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	
	



COMMUNE DE KATI
DIALAKOROBOUGOU 

	N°
	Désignation
	Unité
	Prix Unitaire en chiffre
	PRIX unitaire en lettre

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	
	

	1.6
	Fourniture et pose de film polyane sur le fond de fouille
	ens
	
	

	1.7
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	
	

	1.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	
	

	1.9
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=6 poteaux)
	m3
	
	

	1.10
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	
	

	1.11
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	
	

	II
	Réhabilitation Lavoir de 4X6m et rehaussement du mur coté voisin

	2.1
	Nettoyage et préparation de lavoir existant avant de recevoir les carreaux
	m²
	
	

	2.2
	Rehaussement du mur en brique creuse de 15x20x40cm de clôture cotée voisin 
	m²
	
	

	2.3
	Enduit intérieur dosé à 350Kg/m3 sur les maçonneries
	m²
	
	

	2.4
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	
	

	2.5
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	
	



COMMUNE IV
TEINT. FATOUMATA MARIÉTOU / LAFIABOUGOU
 
	N°
	DÉSIGNATION
	Unité
	Prix Unitaire en chiffre
	PRIX unitaire en lettre

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (3*4*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	
	

	1.6
	Fourniture et pose de film polyane sur le de fouille
	ens
	
	

	1.7
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	
	

	1.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	
	

	1.9
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=6 poteaux)
	m3
	
	

	1.10
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	
	

	1.11
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	
	

	1.12
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	
	

	1.13
	Enduit gras intérieur extérieur talochée dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	
	

	1.14
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	
	

	1.15
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	
	

	II
	Réhabilitation Lavoir

	2.1
	Nettoyage et préparation de lavoir existant avant de recevoir les carreaux
	m²
	
	

	2.2
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	
	

	2.3
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	
	

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	
	









COMMUNE III
BOLIBANA 

	N°
	DÉSIGNATION
	Unité
	Prix Unitaire en chiffre
	PRIX unitaire en lettre

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	
	

	1.6
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	
	

	1.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	
	

	1.8
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=4 poteaux)
	m3
	
	

	1.9
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	
	

	1.10
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	
	

	II
	Lavoir (Dim. intérieure : 4x6m)

	2.1
	Fouille pour le lavoir d'une profondeur de 0,2m
	FF
	
	

	2.2
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5cm cm
	m3
	
	

	2.3
	Radier en béton non armé dosé à 350kg/m3
	m3
	
	

	2.4
	Construction en brique pleine de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m2
	
	

	2.5
	Enduit taloché sur les briques (intérieur et extérieur)
	m2
	
	

	2.6
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	
	

	2.7
	Déblai et nettoyage de l'ensemble de la zone des travaux
	ff
	
	

	2.8
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	
	

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	
	




















	CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

	COMMUNE I
BOULKASSOUMBOUGOU 

	
	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	 Prix Unitaire 
	 Montant 

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,5 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	1,00
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	1,00
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	1,00
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	6,80
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	20,40
	
	

	1.6
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	0,3
	
	

	1.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	0,86
	
	

	1.8
	Poteaux de 20 cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=4 poteaux)
	m3
	0,27
	
	

	1.9
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	16,32
	
	

	1.10
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	0,576
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	25,20
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	50,58
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	0,86
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	2,00
	
	

	 
	               Sous Total I
	    

	II
	Lavoir (Dim. intérieure : 2,50x2,50m)

	2.1
	Fouille pour le lavoir d'une profondeur de 0,2m
	FF
	1
	
	

	2.2
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5cm cm
	m3
	0,45
	
	

	 
	Radier en béton non armé dosé à 350kg/m3
	m3
	0,86
	
	

	2.4
	Construction en brique pleine de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m2
	6,96
	
	

	2.5
	Enduit taloché sur les briques (intérieur et extérieur)
	m2
	9,28
	
	

	2.6
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	19,05
	
	

	2.7
	Déblai et nettoyage de l'ensemble de la zone des travaux
	ff
	1,00
	
	

	2.8
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	1,00
	
	

	 
	               Sous Total II 
	

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	1
	
	

	 
	               Sous Total III
	

	 
	TOTAL GENERAL FOSSE teinturerie Boulkasoumbougou
	

















	COMMUNE DE KATI
DIALAKOROBOUGOU 

	
	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	 Prix Unitaire 
	 Montant 

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	1,00
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	1,00
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	1,00
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	30,67
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	30,83
	
	

	1.6
	Fourniture et pose de film polyane sur le fond de fouille
	ens
	1,00
	
	

	1.7
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	0,29
	
	

	1.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	2,99
	
	

	1.9
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=6 poteaux)
	m3
	0,48
	
	

	1.10
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	12,96
	
	

	1.11
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	0,58
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	25,20
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	12,96
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	1,30
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	2,00
	
	

	 
	               Sous Total I
	

	II
	Réhabilitation Lavoir de 4X6m et rehaussement du mur coté voisin

	2.1
	Nettoyage et préparation de lavoir existant avant de recevoir les carreaux
	m²
	42
	
	

	2.2
	Rehaussement du mur en brique creuse de 15x20x40cm de clôture cotée voisin 
	m²
	18
	
	

	2.3
	Enduit intérieur dosé à 350Kg/m3 sur les maçonneries
	m²
	42
	
	

	2.4
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	48,00
	
	

	2.5
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	1,00
	
	

	 
	               Sous Total II 
	

	 
	TOTAL GENERAL FOSSE teinturerie Dialakorobougou HTVA
	




	COMMUNE IV
TEINT. FATOUMATA MARIÉTOU / LAFIABOUGOU 

	
	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	 Prix Unitaire 
	 Montant 

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (3*4*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	1,00
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	1,00
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	1,00
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	30,67
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	30,83
	
	

	1.6
	Fourniture et pose de film polyane sur le de fouille
	ens
	1,00
	
	

	1.7
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	0,748
	
	

	1.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	2,99
	
	

	1.9
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=6 poteaux)
	m3
	0,48
	
	

	1.10
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	47,44
	
	

	1.11
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	1,00
	
	

	1.12
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	25,20
	
	

	1.13
	Enduit gras intérieur extérieur talochée dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	81,20
	
	

	1.14
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	1,75
	
	

	1.15
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	2,00
	
	

	 
	               Sous Total I
	    

	II
	Réhabilitation Lavoir

	2.1
	Nettoyage et préparation de lavoir existant avant de recevoir les carreaux
	m²
	42
	
	

	2.2
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	70,08
	
	

	2.3
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	1,00
	
	

	 
	               Sous Total II 
	

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	1
	
	

	3.2
	               Sous Total III
	

	 
	TOTAL GENERAL FOSSE teinturerie Fatoumata DOUCOURÉ / Lafiabougou HTVA
	




	COMMUNE III
BOLIBANA 

	
	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	 Prix Unitaire 
	 Montant 

	I
	Fosse rectangulaire étanche de dimension intérieure (2*2*1,8 m) 

	1.1
	Installation et repli du chantier 
	FF
	1,00
	
	

	1.2
	Ensemble Travaux de plomberie y compris toute sujétion
	FF
	1,00
	
	

	1.3
	Fouille en masse 
	FF
	1,00
	
	

	1.4
	Évacuation hors site des remblais provenant des fouilles 
	m3
	8,80
	
	

	1.5
	Remblai technique compacté autour de la fosse septique 
	m3
	20,40
	
	

	1.6
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5 cm 
	m3
	0,25
	
	

	1.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le radier de la fosse, épaisseur 15cm et sous les regards 
	m3
	0,86
	
	

	1.8
	Poteaux de 20cm carré en béton armé dosé à 350 kg/m3 (n=4 poteaux)
	m3
	0,27
	
	

	1.9
	Maçonnerie en briques pleines de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m²
	17,28
	
	

	1.10
	Poutre en béton armé sur les maçonneries en briques pleines de 20 cm, dosé à 350 kg/m3 (poutre de dimension 20*30cm)
	m3
	0,576
	
	

	1.11
	Couche d'étanchéité sur toute la surface extérieure de la fosse
	m²
	19,20
	
	

	1.12
	Enduit gras intérieur dosé à 400Kg/m3 sur les maçonneries de la fosse avec l’application du Sikalatex pour l’imperméabilité (1Kg de Sika pour un sac de ciment) y compris l’enduit sur le radier de la fosse septique, l’épaisseur de l’enduit fait 30 mm
	m²
	50,58
	
	

	1.13
	Dalle de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15cm
	m3
	0,86
	
	

	1.14
	Réalisation de 2 regards de 0,6*0,6m, sur la dalle de couverture (Couvercle de regard carré en matériaux composite ; dimensions 600 x 600 mm)
	U
	2,00
	
	

	 
	               Sous Total I
	  

	II
	Lavoir (Dim. intérieure : 4x6m)

	2.1
	Fouille pour le lavoir d'une profondeur de 0,2m
	FF
	1
	
	

	2.2
	Béton de propreté dosé à 200kg/m3, épaisseur 5cm cm
	m3
	0,45
	
	

	2.3
	Radier en béton non armé dosé à 350kg/m3
	m3
	0,86
	
	

	2.4
	Construction en brique pleine de 20, dosé à 250 Kg/m3 en raison de 13 briques pour un sac de ciment, dosage : 250kg/m3
	m2
	12,00
	
	

	2.5
	Enduit taloché sur les briques (intérieur et extérieur)
	m2
	30,00
	
	

	2.6
	Frais et pose de carreaux antidérapants en grés cérame de 30*30 sur le lavoir intérieur et extérieur
	m2
	48,00
	
	

	2.7
	Déblai et nettoyage de l'ensemble de la zone des travaux
	ff
	1,00
	
	

	2.8
	Frais et pose d'un siphon de grand diamètre
	ff
	1,00
	
	

	 
	               Sous Total II 
	  

	III
	Hangar métallique de dimension 4mX4m

	3.1
	Réalisation de hangar métallique de dimension 4mX4m
	ens
	1
	
	

	 
	               Sous Total III
	

	 
	TOTAL GENERAL FOSSE teinturerie Bolibana HTVA
	



DEVIS RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX DES DIFFÉRENTS SITE
	N°
	Désignation
	 Montant 

	II
	Boulkassoumbougou (Commune I)
	

	III
	Dialakorobougou (Commune de Kati)
	

	V
	Teint. Fatoumata Mariétou / Lafiabougou (Commune IV)
	

	VI
	Bolibana (Commune III)
	

	
	Total Général des travaux HTVA
	


Le présent devis quantitatif et estimatif est arrêté à la somme de : 	(en lettre et en chiffre) Franc CFA Hors Taxes



ANNEXE : FORMULAIRE DE QUALIFICATION

FORMULAIRE 1 : MODÈLE DE LETTRE DE SOUMISSION

[Lieu, date]
À :	[Nom et adresse de l’Autorité contractante]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, pour [titre de la mission] conformément à votre Demande de propositions en date du [date] et à notre Proposition technique. Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres] FCFA, toutes taxes comprises. Le délai d’exécution des travaux est de…..jours.  
Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Marché, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, 
Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché, comme en atteste le formulaire d’engagement ci-joint, signé par nos soins.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :	
Nom et titre du signataire :	 
Adresse du signataire :	  
Nom et adresse du Candidat : 	















FORMULAIRE 2 : RENSEIGNEMENT SUR LE SOUMISSIONNAIRE


	Nom ou Raison Social :
		

	Adresse :
		

	Téléphone :
		

	Lieu d'enregistrement RCCM :
		

	Date d'enregistrement :
		

	Numéro d’enregistrement RCCM :
		

	Numéro d’identification fiscal (NIF) : 
		

	Agrément numéro :
		

	Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre et au marché :
		




Signature du représentant habilité :  	
Nom et titre du signataire :	
Adresse du signataire :	   
Nom et adresse du Candidat :	 


















FORMULAIRE 3 : TRAVAUX/MARCHES SIMILAIRES

	Nom du projet et pays
	Brève description des Travaux
	Coordonnées du client et de la personne référente
	Montant du contrat
	Période d’activité
	Statut / Types d’activités entreprises

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Signature du représentant habilité :  	
Nom et titre du signataire :	
Adresse du signataire :	   
Nom et adresse du Candidat :	 





















FORMULAIRE 4 : LISTE DU PERSONNEL CLES

	 
	
	Prénoms et Noms
	Fonction
	
Qualification

	Nombre d’années d’expérience pour les travaux similaires

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	











FORMULAIRE 5 : CURRICULUM VITÆ 

	Nom du personnel
		

	Poste pour cette mission
		

	Nationalité
		

	Compétences linguistiques 
		Langue
	Parlé
	Écrit
	Lecture

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Formation/Qualifications
		

	
		

	Emploi/Expérience

	Années / Société / Fonction
Projets :	
		
		

Tâches exécutées : 	
		
		
Années / Société / Fonction
Projets :	
		
		

Tâches exécutées : 	
		
		

	Références

	Référence 1 : 	
	
Client : 	
	
Personne référente : 	



J’atteste que les renseignements donnés ci-dessus décrivent correctement, à ma connaissance, mes qualifications, expériences, et d’autres informations pertinentes à mon sujet.
Date et Signature	
FORMULAIRE 6 : MATÉRIELS 

	Désignation
	Marque
	Nombre
	Âge (ans)
	État
	Statut (propriété ou en location)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Joint attestions de mise à disposition en cas de location, dans le cas échéant les pièces justifiants l’appartenance au soumissionnaire. 

Signature du représentant habilité :  	
Nom et titre du signataire :	
Adresse du signataire :	   
Nom et adresse du Candidat :	 
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